NASTRAN 
$
SOL 101
$
CEND
$
TITLE= Deck exported from Apex Utils
$
ECHO = SORT(PARAM)
$
AUTOSPC (NOPRINT, EPS=1.E-6)=YES
$
SUBCASE 1
$  LOAD = yyy   added automatically
$  SPC = xxx    added automatically
   DISPLACEMENT(SORT1,PLOT,REAL)=ALL
   STRESS(SORT1,PLOT,REAL,VONMISES,CORNER)=ALL
BEGIN BULK
$
$ Generates HDf5 format, sets large rotation offsets,  warns for shell normals
MDLPRM  HDF5           0
$ Ignores Shell Boundary Normal Check 
MDLPRM  IGNSHBDN       1
$ Generates OP2 file on  Enhanced op2 Format
PARAM   POST           1
$ Supress printout of the Singularity Table
PARAM   PRGPST        NO
$ Maxratio is  controlling  when a matrix is considered  near singiular
PARAM   MAXRATIO   1.E+7
$ Print min and max applied loads, constraint forces and applied loads
PARAM   PRTMAXIM     YES        
$ Calculates Model Mass ( -1 no mass info generated)
PARAM   GRDPNT        -1  
