NASTRAN 
$
SOL 400
$
CEND
$
TITLE= Deck exported from Apex Utils  
$
ECHO = SORT(PARAM)
$
AUTOSPC (NOPRINT, EPS=1.E-6)=YES
$
SUBCASE 1
   DISPLACEMENT(SORT1,PLOT,REAL)=ALL
   NLSTRESS(SORT1,PLOT,NLOUT=1)=ALL
   BOUTPUT(SORT1,PLOT)=ALL
   $GPFORCE(PLOT)=3
   SPCFORCES(SORT1,PLOT,REAL)=ALL
   ANALYSIS = NLSTAT

BEGIN BULK
$
NLOUT   1       CCASTRSSEQVMSTRS
$ Generates HDf5 format, Issue warning for adjacent shells with opposite normal
MDLPRM,HDF5,1
$ Generates OP2 file on  Enhanced op2 format
$PARAM,POST, 1
$ Generates OP2 file on  Legacy op2 format
$PARAM,POST,-1
$ Generates xdb file for  Simx
$PARAM,POST,0
$ Maxratio is  controlling  when a matrix is considered  near singiular
PARAM   MAXRATIO   1.E+7
$ Print min and max applied loads, constraint forces and applied loads
PARAM   PRTMAXIM     YES        
$ Calculates Model Mass
PARAM   GRDPNT         0  
